Használati útmutató a VDO M5WL computereihez

Köszönjük, hogy a VDO kerékpáros computerét választotta. Ahhoz, hogy a termék minden funkcióját megfelelően tudja használni, és ne legyenek technikai problémái, kérjük, olvassa át figyelmesen az útmutatót. Az alapvető beállítások mellett hasznos tippeket is adunk a mindennapi használat során felmerülő kérdésekhez.

Mielőtt felszereli a terméket, ellenőrizze, hogy a csomagban minden megtalálható-e abból, amit tartalmaznia kell:

· 1 db VDO computer

· 1 db 2032 elemmel 

· 1 db Sebesség jeladó installált elemmel

· 1 db Univerzális kormány/kormányszár adapter

· 1 db Küllő mágnes
· 1 db Gyors beüzemelési útmutató

· 1 csomag Gyorskötegelő

1. A kijelző

A képernyő 4 részletre osztható:

1. (legfelső sor): 
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Jobb oldalon a hőmérsékletet, bal oldalon a pontos időt mutatja
· Ha a pulzusmérő funkció aktív, a bal oldalon a pulzusszám látható

· Ha a pedálfordulat mérési funkció aktív, a jobb oldalon a pedálfordulat érték látható

· Ha pulzusmérés és a pedálfordulat mérés is aktív, a felső sorban ezt a két érték látható
2. sor: 
· Jobb oldalon a pillanatnyi sebességet, és annak mértékegységét (kmh vagy mph) mutatja
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Bal oldal felső sarkában található a túra résztáv mérő ikonja (fekete körben S betű) látható, ha ez a funkció aktív
· A 2. sor bal oldalának felső harmadában látható a fel vagy a le nyíl, amely az mutatja meg, hogy a pillanatnyi sebesség alacsonyabb vagy magasabb, mint az átlagsebesség
· A nyilak alatt látható a kis lámpa ikon, ami azt jelzi, hogy a háttérvilágítás aktív. Ha nem látszik, a háttérvilágítás ki van kapcsolva

· A 2. sor  bal alsó sarkában látható, hogy az 1-es vagy a 2-es bringához beállított adatokat használja a computer (a computeren 2 kerékméret állítható be)

, 
3. sor: 
· Szöveges formátumban jeleníti meg a kiválasztott funkció típusát
· SETTINGS módban a nyilak mutatják, hogy a két alsó gombbal jobbra-balra tudunk lépkedni a különböző beállítások között, vagy a két gomb segítségével változtathatjuk a beállítani kívánt értékeket. 
4. (legalsó sor): A kiválasztott funkció értékét jeleníti meg
2.  A gombok működése:
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A VDO M5WL computerén 3 gomb található. 
A felső, SET gomb használata funkció (mérési) módban:

· Visszafelé lépked a funkciók között
· Nyomva tartva az össz idő és össz táv adatokat jeleníti meg

· Három másodpercig nyomva tartva belép a SETTINGS (beállítások) menübe
A felső, SET gomb használata beállítási módban:

· Megnyitja az adott beállítást
· Jóváhagyja a beállított értéket
· Visszalép a funkció módba
           Az bal alsó, TPC gomb használata funkció (mérési) módban:

· Megjeleníti az össz idő és össz táv adatokat
· Megjeleníti a pulzus adatokat, ha a pulzusmérés aktív
· Megjeleníti a pedálfordulat adatokat, ha a pedálfordulat mérés aktív
Az bal alsó, TPC gomb használata beállítási módban:
· Lefelé vándorol a beállítások között

· Csökkenti az éppen beállítani kívánt értéket

· Az jobb alsó, BIKE gomb használata funkció (mérési) módban:

· Előre lépked a funkciók között

· Nyomva tartva nullázza a napi távot és időt

Az jobb alsó, BIKE gomb használata beállítási módban:
· Felfelé vándorol a beállítások között

· Növeli az éppen beállítani kívánt értéket
· Egy szinttel visszalép a beállítás menüben, majd nyomva tartva visszalép a funkció módba
3. Funkciók
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Pillanatnyi sebesség (Speed)

A pillanatnyi sebesség értéke 199 km/h vagyis 124 mph.
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Óra (Time)

Normál esetben az óra a bal felső sarokban látható. Ha azonban a pulzusmérés aktív, a pulzus adatok láthatóak itt, az óra pedig az alsó sorban elérhető.
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Hőmérséklet (Temperature)

Normál esetben a hőmérséklet a jobb felső sarokban látható. Ha azonban a pedálfordulat mérés aktív, a pedálfordulat adatok láthatóak itt, a hőmérséklet pedig az alsó sorban elérhető.
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Napi táv (Trip Distance)

Az előző nullázás (reset) óta a kerékpárral megtett távolság 9.999.99 km/mérföld. Amennyiben a számláló átlépte a maximális értéket, úgy visszaáll nullára. 
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Napi idő (Current Ride Time)

Az utolsó nullázás óta kerékpározással töltött idő, ami maximum 99:59:59 lehet (óra:perc:másodperc).Amennyiben az érték eléri a maximumot, úgy nulláról újra indul.
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Átlagsebesség
Az előző nullázás (reset) óta a kerékpárral megtett távolság alatti átlagsebesség 2 tizedes jegy pontossággal
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Maximális sebesség
Az előző nullázás (reset) óta a kerékpárral megtett távolság alatt elért maximális sebesség 2 tizedes jegy pontossággal.
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Túra részidő (Section Time)

Az M5WL rendelkezik egy stopperhez hasonló időmérővel, amely egy résztáv idejét rögzíti. Ha az idő rögzítést elindítja, a résztáv távolságának rögzítése is automatikusan elindul. A résztáv rögzítését a a jobb alsó (BIKE2) és a felső gombok együttes megnyomásával indíthatja (rövid nyomás, nem nyomva tartás).


A túra részidő mérése automatikusan megáll, ha a sebesség nullára csökken. 
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Túra résztáv (Section Distance)

A bringával megtett résztáv távolsága a részidő mérés elindítása óta.
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Navigátor (Navigator)


Ez egy második nullázható, napi számláló, ami a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

· Független a napi távtól

· Bármilyen gyakorisággal nullázható
· Be lehet állítani a kezdő értékét
· Fel- és lefelé is képes távot mérni (tehát visszafelé is tud számolni egy előre beállított értéktől)

Ennek segítségével könnyedén követhetjük egy előre meghatározott túra résztávjait. Beállítási határértékek: -99.99 km-től +999.99 km-ig. További részletek a 17. pontban.

4. Az Össz táv (Total Distance) és az Öszz idő (Total Time) megjelenítése

A bringával megtett össz idő és távolság adatokat kétféleképpen érheti el:
1. lehetőség: Nyomja meg a bal alsó TPC (Total/Pulse/CAD) gombot
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Öszz távolság 1 (Total Distance Bike 1)

A bringával a computer felszerelés óta megtett összes távolság, de maximálisan 99,999 km vagy mérföld. Amennyiben az érték eléri a maximumot, úgy nulláról újra indul.

Mérföldről km-re történő átkapcsoláskor, ha a kapott km érték nagyobb lenne, mint 99,999 km, a computer nulláról újra indul. Nyomja meg újra a TPC gombot, ekkor az össz idő jelenik meg.
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Össz idő 1 (Total Ride Time Bike 1)

A bringával a computer felszerelés óta megtett összes távolság ideje, de maximálisan 9,999:59 (óra:perc). Amennyiben az érték eléri a maximumot, úgy nulláról újra indul.


Ha 2 bringán használja a computert, nyomja meg a TPC gombot a másudik bringa össz adatainak eléréséhez
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Öszz távolság 2 (Total Distance Bike 2)

A másik bringával a computer felszerelés óta megtett összes távolság, de maximálisan 99,999 km vagy mérföld. Amennyiben az érték eléri a maximumot, úgy nulláról újra indul.

Mérföldről km-re történő átkapcsoláskor, ha a kapott km érték nagyobb lenne, mint 99,999 km, a computer nulláról újra indul
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Össz idő 2 (Total Ride Time Bike 2)

A másik bringával a computer felszerelés óta megtett összes távolság ideje, de maximálisan 9,999:59 (óra:perc). Amennyiben az érték eléri a maximumot, úgy nulláról újra indul.
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Öszz távolság (Total Distance Bike 1+2)

A 2 bringával a computer felszerelés óta megtett összes távolság.
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Öszz idő (Total Time  Bike 1+2)

A 2 bringával a computer felszerelés óta megtett összes idő.

2. lehetőség: Nyomja meg a bal alsó TPC (Total/Pulse/CAD) gombot

· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Totals menübe

· A ’Totals’ felirat megjelenik a képernyőn

· A SET gombbal lépjen be.

· Az alsó gombokkal tud lépkedni az össz adatok között: 

· Össz idő: Bike1, Bike , Bike 1+2 

· Össz táv: Bike1, Bike , Bike 1+2

· Elégetett kalória: Bike1, Bike , Bike 1+2 (ha a pulzusmérés aktív)   

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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5. Menet közben
Kerékpározás közben a különböző funkciók a BIKE (jobb alsó) gomb segítségével érhetőek el. Ezzel lépegethet előre a különböző funkciók között. A pulzus és az össz adatokat a bal alsó TPC gombbal érheti el. A SET (felső) gomb rövid megnyomásával lépegethet visszafelé a funkciók között.
6.  Alvó mód (Sleep mode)

5 perccel a megállás után, amennyiben a jeladótól nem érkezik impulzus, vagy nem nyomja meg valamelyik gombot, a computer alvó módba kapcsol. Ebből a helyzetből elindulás után a computer egy mozgás szenzor segítségével automatikusan visszatér a funkció módba, tehát ha megmozdítja a kerékpárt, az óra automatikusan elkezdi mérni a sebességet.

7.  A computer dokkolójának felszerelése

A computer dokkolóját a kormány jobb vagy bal oldalára, illetve a kormányszárra is felszerelheti.

1. LÉPÉS: Döntse el, hogy a dokkolót a kormányra, vagy a kormányszárra helyezi majd fel. 
2. LÉPÉS: Ennek függvényében egy csavarhúzó segítségével csavarja ki az apró csavarokat, forgassa el a dokkoló felső részét 90 fokkal. Csavarja vissza a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a csavarfejek ne nyalódjanak el. 
3. LÉPÉS: A kábelkötegelők segítségével rögzítse a dokkolót lazán a kormányra vagy kormányszárra.
4. LÉPÉS: Véglegesítse a dokkoló helyzetét úgy, hogy a nyeregben ülve a maximális rálátása legyen. Feszítse meg a gyorskötegelőket, és a kiálló részeiket vágja le.

8.  A computer jeladójának felszerelése

A computer jeladóját a villa jobb vagy bal oldalára is felszerelheti. Ha a computer a kormány bal oldalára, vagy a stucnira kerül, akkor a jeladó is a villa bal oldali lábára kell felszerelni. Jobb oldali felszerelésnél természetesen minden jobbra kerül.

1. LÉPÉS: Helyezze a gumi alátétet a jeladó alá. A jeladót lazán szerelje fel az első villa jobb vagy bal oldalára a gyorskötegelők segítségével úgy, hogy még állítani lehessen. A jeladón lévő ’kereszt’ jelzés legyen a küllők felé.

2. LÉPÉS: A küllő-mágnest lazán szerelje fel az első kerék valamelyik küllőjére úgy, hogy még állítani lehessen. A mágnesnek az érzékelő felé kell állnia, és egy vonalban kell lenni az érzékelőn található jellel.
3. LÉPÉS: Véglegesítse a mágnes helyzetét. Ellenőrizze, hogy a jellel egy magasságban van-e, és a kettő közötti távolság 1 és 5 mm közé esik-e! Ennek beállításához természetesen az érzékelőt is mozgathatja.
4. LÉPÉS: Ha minden passzol, húzza meg gyorskötegelőket, és véglegesítse az érzékelő pozícióját, majd vágja le a fölösleget a gyorskötegelőkből.
A jeladó felülről nézve maximum 45 fokig forgatható el a küllők felé. Amennyiben felszerelésnél a jeladó helyzete ezt a szöget meghaladja, tolja le a jeladót a villaszáron, amíg az el nem éri a maximum 45 fokot. 

9. A computer behelyezése a dokkolóba 

Helyezze a computert a konzolba 10 órának megfelelő pozícióban. Forgassa el az óra járásának megfelelően, míg jól érzékelhetően a helyére nem pattan 12 órai pozíciónál


Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a computer a megfelelő pozícióban legyen!

A készülék eltávolításához forgassa azt az óra járásával ellentétes irányba, majd emelje ki a computert a konzolból. Forgatás közben ne nyomja, vagy húzza!

10. A jeladó párosítása

Amikor a computert bekattintja a dokkolóba, az automatikusan keresni kezdi a jeladót. Az állábi adatmezők villognak:

· Sebesség

· Pulzus (ha a pulzusmérés aktív)

· Pedálfordulat ( ha a pedálfordulat mérés aktív)
Az M5 WL automatikusan felismeri, hogy az 1-es vagy a 2-es bringa jeladóját használjuk éppen, és az ennek megfelelő adatokat kezdi tárolni.

FIGYELEM!
Amennyiben először használja a jeladót, be kell állítania, hogy az 1-es, vagy a 2-es bringán használja majd. Tartsa nyomva a  jeladón, az elemfedél mellet lévő kis gombot addig, amíg a jeladón lévő kis led villogni nem kezd. Egyszeri zöld villanás – Bike1 beállítása, egyszeri piros villanás – Bike2 beállítása
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FIGYELEM!
Amennyiben valamilyen rádiójel zavarja a jelátvitelt a computer és a jeladó között, a TOO MANY SIGNALS felirat jelenik meg. Ezt bármelyik gomb megnyomásával láttamozhatja. Kattintsa ki és be újra az órát a dokkolóba. A probléma okozói lehetnek:

· Ledes lámpa

· Mobiltelefon

· GPS készülék
· WLAN

· Immobilizer rendszer

11. A jelátvitel ellenőrzése

Amikor a jeladó és a computer is felszerelésre került, ellenőrizze az átvitelt a jeladó és az óra között.
· Helyezze be a computert a dokkolóba. A sebesség adat villogni kezd, a computer keresi a jeladót.
· Emelje fel és forgassa meg az első kereket. A kis zöld led a jeladón párszor felvillan.
· A sebesség adatok megjelennek a kijelzőn 
Ha a pedálfordulat mérés aktív:

· Helyezze be a computert a dokkolóba. A pedálfordulat adat villogni kezd, a computer keresi a pedálfordulat jeladót.
· Forgassa meg a hajtóművet. A kis zöld led a pedálfordulat jeladón párszor felvillan.
· A pedálfordulat adatok megjelennek a kijelzőn 
Ha a pulzusmérés aktív:

· Helyezze be a computert a dokkolóba. A pulzus adat villogni kezd, a computer keresi a mellszíjat.
· Vegye fel a mellszíjat, és várjon néhány másodpercig.
· A pulzus adatok megjelennek a kijelzőn 
12. A nyelv beállítás

A VDO M5WL az alábbi nyelveken tud kommunikálni:

1. Német

2. Angol

3. Francia

4. Olasz

5. Spanyol

6. Holland

7. Lengyel

· A nyelv kiválasztásához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe
· A ’Totals’ felirat megjelenik a képernyőn

· A BIKE gombbal lépjen a Settings menüre.
· A SET gombbal lépjen be. A ’Language’ felirat látszik. 
· A SET gombbal lépje be. Az ’English’ felirat villog a képernyőn

· Az alsó ’BIKE’ gombbal választhat a nyelvek közül

· A SET gombbal választhatja ki a megfelelőt. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg a kijelzőn

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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11. Mérési egységek beállítása (km/h vagy mph, Celsius vagy Fahrenheit, KG vagy LBS, 12 vagy 24h idő kijelzés AM/PM-mel ):

· A mérési egység beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre 

· A SET gombbal lépjen be, a LANGUAGE felirat látszik

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a DIMENSIONS menüre 
· A SET gombbal lépjen be, KM/H villog. Ezt a BIKE gombbal tudja változtatni MPH-ra
· Ha beállította a megfelelő mértékegységet, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor a computer átvált a hőmérsékleti egység beállítására, a C (Celsius) felirat villog. Ezt a BIKE gombbal tudja változtatni F-re (Fahrenheit) 
· Ha beállította a megfelelő mértékegységet, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor a computer átvált a súly egység beállítására, a KG felirat villog. Ezt a BIKE gombbal tudja változtatni LB-re 
· Ha beállította a megfelelő mértékegységet, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor a computer átvált az idő kijelzési mód beállítására, a 24h felirat villog. Ezt a BIKE gombbal tudja változtatni 12h-ra 
· Ha beállította a megfelelő mértékegységet, nyomja meg a SET gombot
· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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12. Kerékméret beállítása

Kerékméret meghatározása
A pontos sebesség, távolság és egyéb adatok meghatározásához mindenekelőtt a pontos kerékméret beállítása szükséges. 

A legáltalánosabb kerékméreteket megtalálhatja a mellékelt táblázatban illetve a computerben is vannak előre beállított kerékméretek.
Amennyiben az Ön külsőjének mérete nincs ezek között, vagy a mintázata miatt egyedi méret beállítása szükséges, úgy határozza meg a kerékméretet kézileg:

1. LÉPÉS: Fújja fel a gumit az Ön által leggyakrabban használt nyomásra. Álljon a bringája mellé, és forgassa az első kereket addig, míg a belső szelepe alsó holtponti helyzetbe (6 órai állás) nem kerül. Húzzon egy vonalat a talajra oda, ahol a szelep elhelyezkedik

2. LÉPÉS: Tolja előre a bringát mindaddig, amíg a kerék egy fordulatot meg nem tesz, és a szelep ismét alsó holtponti helyzetbe nem kerül. Ismét jelölje meg a szelep helyét a talajon.

3. LÉPÉS: Mérje meg a két jel távolságát mm-ben vagy hüvelykben (1 hüvelyk = 25.4 mm). Ez az adat a pontos kerékméret.

4. LÉPÉS: A mért adatokat táplálja be a VDO computerbe

Kerékméret beállítása:

· A kerékméret beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre 

· A SET gombbal lépjen be, a LANGUAGE felirat látszik

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a WHEELSIZE menüre 
· A SET gombbal lépjen be. Itt külön tudja beállítani a bike1 és a bike 2 kerékméretét (a computer 2 bringán is használható).  Ezt a BIKE gombbal tudja váltani és a SET gombbal tud a kiválasztottba belépni

· Ekkor a MANUAL SET (kézi beállítás) felirat jelenik meg. Ezt a BIKE gombbal tudja váltani a TYRE SIZE-ra (előre beállított kerékméretek) 

· A SET gombbal lépjen be az Önnek megfelelőbe
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· Ha a MANUAL SET-et választotta:
· A kerékméret értékének első 2 számjegye villog (mm-ben vagy inch-ben)

· Ezt a BIKE vagy a TPC gombbal tudja változtatni és a SET gombbal jóváhagyni

· Ekkor a harmadik számjegy villog 

· Ezt a BIKE vagy a TPC gombbal tudja változtatni és a SET gombbal jóváhagyni

· Ekkor a negyedik számjegy (csak mm mértékegységnél, inch-nél csak 3 számjegyből áll a méret)

· Ezt a BIKE vagy a TPC gombbal tudja változtatni és a SET gombbal jóváhagyni

· Ha beállította a megfelelő mértékegységet, nyomja meg a SET gombot. A SET OK felirat jelenik meg a képernyőn
· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal
· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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· Ha a TYRE SELECT-et választotta:

· A SELECT felirat jelenik meg a képernyőn.

· Ezt a BIKE vagy a TPC gombbal tud lépkedni a kerékméretek között

· Ha beállította a megfelelő méretet, nyomja meg a SET gombot. A SET OK felirat jelenik meg a képernyőn
· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal
· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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13. A személyes adatok (kor, súly, nem):

Az M5WL ezek alapján kalkulálja ki a különböző pulzus zónákat – zsírégető (FAT), FIT és HRmax.
· A személyes adatok beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal lépjen a MyData menüre.
· A SET gombbal lépjen be. BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a korát (AGE). 

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a súlyát a kiválasztott mértékegységben (WEIGHT).
· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a nemét MALE (férfi) vagy FEMALE (nő).

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. 
· Ekkor a képernyőn megjelenik a computer által számított maximális pulzusérték (HRmax).

· Ha ez Önnek nem megfelelő, a BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a kívánt értéket.

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. 
· Ekkor a képernyőn megjelenik a computer által számított alsó pulzus küszöbérték (LowLimit).

· Ha ez Önnek nem megfelelő, a BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a kívánt értéket.

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. 
· Ekkor a képernyőn megjelenik a computer által számított felső pulzus küszöbérték (HighLimit).

· Ha ez Önnek nem megfelelő, a BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be a kívánt értéket.
· Ha beállította, nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg a kijelzőn

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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13. A jeladók kiválasztása:

Az M5WL a sebesség jeladó mellett pulzus is pedálfordulat jeladót is tud kezelni, egymással párhuzamosan. Amennyiben felszereli ezeket a jeladókat, használatukhoz be kell állítani azok használatát a computeren. 

Figyelem! Amennyiben beállítja a jeladók használatát, a pulzus/pedálfordulat adatok megjelennek a kijelzőn és a kijelzőn megjelenő adattípusok és a gombok használata is megváltozik. 
· A pulzus/pedálfordulat szenzorok beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal lépjen a SENSOR menüre.
· A SET gombbal lépjen be. Ekkor a HEART RATE felirat jelenik meg és az OFF felirat villog.

· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal változtassa az értéket (OFF vagy ON), majd a SET gombbal hagyja jóvá a beállítás.

· Ekkor a CADENCE felirat jelenik meg és az OFF felirat villog.

· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal változtassa az értéket (OFF vagy ON), majd a SET gombbal hagyja jóvá a beállítás.

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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14. Óra beállítása:

· A óra beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. Az alsó BIKE gombbal lépjen a CLOCK menüre.
· A SET gombbal lépjen be. Ekkor az idő első 2 számjegye –órák- villog.
· A BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be az órákat. 

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást. Ekkor az idő második 2 számjegye –percek- villog.
·  A BIKE vagy a TPC gombbal állítsa be az perceket. 

· Ha beállította, nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg a kijelzőn

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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15. Pulzus hangjelzés (beeper) beállítása:

Az M5WL rendelkezik egy ki- és bekapcsolható pulzus hangjelzés, ami akkor jelez, ha átlépi a beállított zónahatárokat.

· A BEEPER beállításához tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe 

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. Az alsó BIKE gombbal lépjen a BEEPER menüre.

· A SET gombbal lépjen be. Ekkor a BEEPER felirat jelenik meg és az OFF felirat villog.

· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal változtassa az értéket (OFF vagy ON), majd a SET gombbal hagyja jóvá a beállítás.

· Ha beállította, nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg a kijelzőn

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.

[image: image78.jpg]Heri



>[image: image79.jpg]Totals



>[image: image80.jpg]Settinas



>[image: image81.jpg]Beeper
an



>[image: image82.jpg]Beeper
0FF



>[image: image83.jpg]Set Ok




16. Kerékpárral megtett össz táv beállítása bike1 és bike2 (elemcserénél a VDO M5WL megjegyzi a tárolt adatokat, azok nem nullázódnak):

· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. A Language felirat megjelenik a képernyőn. 
· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTAL DISTANCE menüre. A SET gombbal lépjen be

· DIST BIKE1 felirat látszik. A BIKE gombbal tudja kiválasztani, hogy a bike1 vagy a bike2 értékét szeretné beállítani

· Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor a távolság érték első számjegye villog. Az értéket a BIKE gombbal tudja változtatni, és a SET gombbal jóváhagyni. Jóváhagyásnál a computer átlép a következő számjegy beállítására.
· Állítsa be az összes számjegyet.

· Ha beállította a megfelelő össz táv értéket, nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg.
· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba.
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17. Kerékpárral megtett össz idő beállítása (elemcserénél a VDO M5WL megjegyzi a tárolt adatokat, azok nem nullázódnak):

· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. A Language felirat megjelenik a képernyőn. 
· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTAL TIME menüre. A SET gombbal lépjen be

· TIME BIKE1 felirat látszik. A BIKE gombbal tudja kiválasztani, hogy a bike1 vagy a bike2 értékét szeretné beállítani

· Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor az idő érték (óra) első számjegye villog. Az értéket a BIKE gombbal tudja változtatni, és a SET gombbal jóváhagyni. Jóváhagyásnál a computer átlép a következő számjegy beállítására.

· Állítsa be mind a négy számjegyet, majd nyomja meg a SET gombot. Ekkor a computer átvált a percek beállítására.

· A BIKE gomb segítségével állítsa be a perc értékeket, majd nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg.

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba
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18. Kerékpárral elégetett össz kalória beállítása (elemcserénél a VDO M5WL megjegyzi a tárolt adatokat, azok nem nullázódnak):

· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. A Language felirat megjelenik a képernyőn. 
· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal lépjen a TOTAL KCAL menüre. A SET gombbal lépjen be

· TOTAL KCAL1 felirat látszik. A BIKE vagy a TPC gombbal tudja kiválasztani, hogy a bike1 vagy a bike2 értékét szeretné beállítani

· Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor az elégetett kalória érték első számjegye villog. Az értéket a BIKE vagy a TPC gombbal tudja változtatni, és a SET gombbal jóváhagyni. Jóváhagyásnál a computer átlép a következő számjegy beállítására.

· Állítsa be mind az öt számjegyet, majd nyomja meg a SET gombot.Ekkor a SET OK felirat jelenik meg.

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba
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19. A NAVIGATOR
Az Ön VDO computere tartalmaz egy NAVIGATOR funkciót, amelynek segítségével követheti útvonalak/túraleírások (Road-Book) utasításait. A "Road-Book"-ok olyan útvonal térképek, ahol az egyes tereptárgyak közötti távolságok meg vannak adva. A VDO navigator tehát egy mindentől független, napi számláló, amely oda- és visszafelé is tud mérni/számolni és az aktuális értéke bármikor állítható -99.99 és +999.99 km vagy mérföld között.
20. A NAVIGATOR beállítása

· A BIKE gombbal lépjen a NAVIGATOR funkcióra

· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe. A NAVIGATOR SET felirat jelenik meg.

· Az alsó BIKE gombbal válassza ki, hogy a navigator előre (forward) vagy visszafelé (backward) számoljon.

· A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást.  
· SET DISTANCE felirat látszik és a távolság érték első számjegye villog. Az értéket a BIKE gombbal tudja változtatni, és a SET gombbal jóváhagyni. Jóváhagyásnál a computer átlép a következő számjegy beállítására.

· Állítsa be az összes számjegyet, majd nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg.

· A Settings menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba
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18. A NAVIGATOR nullázása 

· A BIKE gombbal lépjen a NAVIGATOR funkcióra

· Tartsa nyomva a alsó BIKE gombot, amíg a computer kijelzőjén a ’NAVIGATOR RESET’ felirat megjelenik 

· Tartsa nyomva a BIKE gombot továbbra is, ekkor a NAVIGATOR nullázódik
21. A TRIP SECTION COUNTER (résztáv mérő)

Az M5WL computer rendelkezik egy résztáv mérővel, ami a stopperhez hasonlóan működik. Amíg ez a funkció fut, a távolság és az idő adatok rögzítésre kerülnek.
· A BIKE és a SET gombok együttes megnyomásával lépjen a TRIP SECTION COUNTER funkcióra

· A SECTION TIME felirat, az előző résztáv ideje, és a kis S betű ikon látszik a kijelzőn.
· Az alsó BIKE gombbal léphet a távolság adatokra.

· A résztáv mérőt a BIKE és a SET gombok együttes megnyomásával tudja megállítani. Ha ilyen, kézi megállítás után újra szeretnénk indítani, nyomjuk meg egyszerre a BIKE és a SET gombot
FIGYELEM: amennyiben a sebesség értéke 0-ra csökken, tehát megállunk, a résztáv mérő is automatikusan megáll. Ha elindulunk, a résztáv mérő is automatikusan elindul (ha nem kézzel állítottuk meg.)

[image: image176.jpg]i El:l:

v

1Section Bis?
(38



[image: image177.jpg]i [
- |Hb

1Sec’tion Tiie
1224



[image: image178.jpg]





[image: image179.jpg]


22. A TRIP SECTION COUNTER nullázása
· A BIKE és a SET gombok együttes megnyomásával lépjen a TRIP SECTION COUNTER funkcióra

· Tartsa nyomva az alsó BIKE gombot, amíg a computer kijelzőjén a ’TRIP SECTION RESET” felirat megjelenik 

· Tartsa nyomva a BIKE gombot továbbra is, ekkor az alábbi adatok nullázódnak:

· Rész táv

· Rész idő

[image: image180.jpg]» |35 = B
2

1R1



23. A napi túra adatainak nullázása

· Tartsa nyomva az alsó BIKE gombot, amíg a computer kijelzőjén a ’TOUR DATA RESET” felirat megjelenik 
· Tartsa nyomva a BIKE gombot továbbra is, ekkor az alábbi adatok nullázódnak:

· Napi táv

· Napi idő

· Átlagsebesség

· Maximális sebesség
· Átlag pulzus (ha a pulzusmérés aktív)

· Max pulzus (ha a pulzusmérés aktív)

· A zóna alatt, felett és benne töltött idő (ha a pulzusmérés aktív)

· Kalória (ha a pulzusmérés aktív)

· Átlag pedálfordulat (ha a pedálfordulat mérés aktív)

· MAX pedálfordulat (ha a pedálfordulat mérés aktív)

24. A használni kívánt kerékpár kiválasztása

Az M5WL computer 2 kerékméret, össz táv és össz idő használatára és tárolására képes, így 2 kerékpáron is használható felváltva. Az M5WL automatikusan felismeri a jeladót, így automatikusan rögzíti a BIKE1 vagy a BIKE2 adatait.
Figyelem! Amennyiben először használja a computert, a jeladón lévő automata felismerés funkciót aktiválni kell a 10. pontban leírtak szerint.
[image: image181.jpg]* 135« i
b

1 Calaries
499




25. A háttérvilágítás be- és kikapcsolás

Az M5WL computer rendelkezik háttérvilágítással. Amennyiben ez az opció aktív, a kijelző néhány másodpercig világít, ha bármelyik gombot megnyomja.

 Figyelem! Amennyiben az M5WL alvó módba kapcsol, a háttérvilágítás automatikusan off (kikapcsolt) módba kerül.

· [image: image182.jpg]


A hátér világítás bekapcsolásához nyomja meg a SET és a TPC gombokat egyszerre. Ekkor a ’LIGHT ON” felirat jelenik meg a kijelzőn. 
· A hátér világítás kikapcsolásához nyomja meg újra a SET és a TPC gombokat egyszerre. Ekkor a ’LIGHT OFF” felirat jelenik meg a kijelzőn.
26. A pulzusmérés aktiválása

A pulzusmérés akkor aktiválható, ha rendelkezik CP3013-as kódszámú pulzusmérő mellszíjjal, amely külön vásárolható a készülékhez (az alap doboznak ez nem része).
· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. A Language felirat megjelenik a képernyőn. 
· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal lépjen a SENSOR menüre. A SET gombbal lépjen be

· A HEART RATE felirat látszik, és az OFF villog. A BIKE vagy a TPC gombbal tudja átváltani ON-ra
· Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a SET gombot

· Ekkor az elégetett kalória érték első számjegye villog. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg.

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba
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27. A kijelzőn látható adatok a pulzus mérés aktiválása után 
A pulzus mérés aktiválása után a pillanatnyi pulzus értéke a kijelző bal felső sarkában látható. A pillanatnyi pulzus mellet látható két nyíl jelzi, hogy a pillanatnyi pulzus alatta vagy felette van a beállított edzési zónának. Ilyenkor az óra eltűnik a bal felső sarokból, és a BIKE gombbal érhető el.

28. A TPC gomb funkciói a pulzus mérés aktiválása után 
A pulzus mérés aktiválása után a pulzus adatok a bal alsó TPC gombbal érhetőek el.
Funkció módban:
· Megjeleníti a pulzus funkciókat (előre lépeget)

· Kiválasztja az edzési zónát (nyomva tartva)

Beállítása módban:

· Lépeget a beállítás menüben (visszafelé lépeget)

· Csökkenti a beállítani kívánt értéket

29. A TPC gombbal elérhető funkciói a pulzus mérés aktiválása után 
A pulzus mérés aktiválása után a következő pulzus adatok érhetőek el a bal alsó TPC gombbal:
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Zóna grafikon

A pillanatnyi pulzust hasonlítja százalékosan a maximális pulzushoz, illetve kijelezi, hogy épp melyik zónát állította be (FAT/FIT/OWN) 
[image: image186.jpg]e _ I
b

S
|4od



Calories
A túra alatt elégetett kalóriamennyiséget jeleníti meg.
[image: image187.jpg]g _ I
.

1

fug Speed
gy |




Átlag pulzus

A túra alatti átlagos pulzus értékét jeleníti meg.
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Maximális pulzus

A túra alatti elért legmagasabb pulzus értékét jeleníti meg.
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Zóna alatt eltöltött idő (Time below) 
A túra során mennyi időt töltött a beállított pulzus zóna alatt.
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Zóna felett eltöltött idő (Time above) 
A túra során mennyi időt töltött a beállított pulzus zóna fölött.
[image: image191.jpg]el IEE[

v
1

Hauiaatorm
410




Zónában eltöltött idő (Time in) 
A túra során mennyi időt töltött a beállított pulzus zónában.
30. Az edzési zónák kiválasztása 
A pulzus mérés aktiválása után 3 edzési zóna választható:

Zsírégető (FAT) zóna
Ezt akkor válassza, ha az edzés célja a zsírégetés. Ilyenkor az alsó pulzusküszöb a maximális pulzus 55%-a, a felső küszöbérték pedig a  maximális pulzus 70%-a (tehát 185-ös max pulzusnál ez a zóna 101-130-as pulzusszám közé esik)

FIT zóna
Ezt akkor válassza, ha az edzés célja a általános állóképesség fejlesztése. Ilyenkor az alsó pulzusküszöb a maximális pulzus 70%-a, a felső küszöbérték pedig a  maximális pulzus 80%-a (tehát 185-ös max pulzusnál ez a zóna 130-150-es pulzusszám közé esik)

OWN zóna
Ezt akkor válassza, ha saját edzési célja van, amihez meghatározott küszöbértékek tartoznak. Ezt a zónát a MY DATA menüben állíthatja be.

A MY DATA adatainak beállítása után a computer kiszámítja a maximális pulzust (HRmax), ami alapján kikalkulálja a FAT és a FIT zóna határszámait. Az OWN zóna adatait Ön állítja be. 

· Tartsa nyomva a bal alsó TPC gombot, amíg a computer belép a PULSE ZONE SELECT menübe

· Az alsó BIKE vagy TPC gombbal válassza ki a használni kívánt zónát.

· Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a SET gombot. Ekkor a SET OK felirat jelenik meg, a computer visszatér funkció módba
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31. A pedálfordulat mérés aktiválása

A pedálfordulat mérés akkor aktiválható, ha rendelkezik CP3012-as kódszámú pedálfordulat jeladóval, amely külön vásárolható a készülékhez (az alap doboznak ez nem része).
· Tartsa nyomva a felső SET gombot, amíg a computer belép a Settings menübe

· Az alsó BIKE gombbal lépjen a TOTALS menüről a SETTINGS menüre.

· A SET gombbal lépjen be. A Language felirat megjelenik a képernyőn. 
· Az alsó BIKE vagy a TPC gombbal lépjen a SENSOR menüre. A SET gombbal lépjen be

· A HEART RATE felirat látszik, és az OFF villog. Hagyja jóvá a SET gombbal.

· Nyomja meg a BIKE gombot. Ekkor a CADENCE OFF felirat látszik.

· A BIKE gomb segítségével állítsa át ON-ra. Nyomja meg a SET gombot, ekkor a SET OK felirat jelenik meg.

· Ha további adatokat szeretne beállítani, lépjen tovább a BIKE gombbal

· Ha kilépne a Setting menüből, tartsa nyomva a SET gombot. A Setting menü bezáródik, a computer visszatér funkció módba
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32. A kijelzőn látható adatok a pedálfordulat mérés aktiválása után 
A pedálfordulat mérés aktiválása után a pillanatnyi pedálfordulat értéke a kijelző jobb felső sarkában látható. Ilyenkor az hőmérséklet adat eltűnik a jobb felső sarokból, és a BIKE gombbal érhető el.

33. A TPC gomb funkciói a pedálfordulat mérés aktiválása után 
A pedálfordulat mérés aktiválása után a pulzus adatok a bal alsó TPC gombbal érhetőek el.
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Átlag pedálfordulat (CAD AVG)
A túra alatti átlagos pedálfordulat értékét jeleníti meg.
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Maximális pedálfordulat (CAD MAX)
A túra alatti elért legmagasabb pedálfordulat értékét jeleníti meg.
34. A pedálfordulat jeladó felszerelése

A pedálfordulat jeladó felszerelési útmutatója jeladó mellé van csomagolva, illetve egy rövid videót is talál a felszerelésről a www.vdocyclecomputing.com/service oldalon
35. Pulzus+pedálfordulat mérés egyszerre

Az M5WL egyszerre is képes fogadni a két jeladó jeleit. Ilyenkor mindkét adat látható a képernyőn. Ebben az esetben is az előzőekben leírtak szerint kell aktiválni a pulzus és a pedálfordulat mérést külön-külön.

Ha mindkét jeladó aktív, a pulzus adatok a bal felső, míg a pedálfordulat adatok a jobb felső sarokban láthatóak. Az idő és a hőmérséklet adatokat a BIKE gombbal érheti el.
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A TPC gomb segítségével pedig az előbbiekben leírt összes pulzus és pedálfordulat adat elérhető.
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36. Elem lemerülés jelző
Az M5-ös computer rendelkezik elem lemerülés jelzővel. Ha az elem egy bizonyos szint alá gyengül, a ’low’ felirat jelenik meg. Ezt a BIKE gomb megnyomásával tudomásuk veheti. Ekkor az óra még hozzávetőlegesen 100 km-ig működik. Cseréljen minél előbb elemet. 
37. Az elemcsere az órában
A VDO M szériás computer 2450-es 3V-os elemmel működik Az elem élettartama megközelítőleg 1 év. Használjon Sony, Panasonic, Varta vagy Duracel elemet.
1. LÉPÉS: Csavarja ki a computeren az elem fedelét egy pénzérmével

2. LÉPÉS: Vegye ki a régi elemet 

3. LÉPÉS: Várjon 10 másodpercet, majd helyezze be az elemet a helyére úgy, hogy a „+” jelzés felülről látható legyen. Behelyezéskor legyen óvatos, nehogy az érintkezők megsérüljenek.

4. LÉPÉS: Helyezze vissza az elem fedelét, ügyelve arra, hogy tömítő gumigyűrű a helyén legyen, és nehogy felgyűrődjön, vagy sérüljön
Figyelem: Amennyiben a tömítő gyűrű megsérül, a computer elveszti cseppállóságát

5. LÉPÉS: Húzza meg ütközésig a fedelet egy pénzérmével

Elemcserénél a computer megjegyzi a beállításokat.

38. Az elemcsere az jeladóban

A VDO M szériás computer jeladója 2032-es 3V-os elemmel működik Az elem élettartama megközelítőleg 1 év. Használjon Sony, Panasonic, Varta vagy Duracel elemet.

1. LÉPÉS: Csavarja ki a jeladón az elem fedelét egy pénzérmével

2. LÉPÉS: Vegye ki a régi elemet 

3. LÉPÉS: Várjon 10 másodpercet, majd helyezze be az elemet a helyére úgy, hogy a „+” jelzés felülről látható legyen. Behelyezéskor legyen óvatos, nehogy az érintkezők megsérüljenek.

4. LÉPÉS: Helyezze vissza az elem fedelét, ügyelve arra, hogy tömítő gumigyűrű a helyén legyen, és nehogy felgyűrődjön, vagy sérüljön
Figyelem: Amennyiben a tömítő gyűrű megsérül, a computer elveszti cseppállóságát

5. LÉPÉS: Húzza meg ütközésig a fedelet egy pénzérmével

Tanács: Cseréljen időben, még a lemerülés előtt elemet (évente). 
39. Garanciális feltételek

A VDO Cycle Parts és annak magyarországi forgalmazója (Boneshaker 2006 Bt., 2133 Sződliget, Attila u 73.) minden szakszerűen felszerelt és karbantartott VDO computerre 2 év garanciát biztosít a vásárlás időpontjától kezdődően. 

A kábel, a jeladó, a konzol vagy a computer fizikai sérülése a garancia elvesztését jelentheti. Szintén a garancia elvesztését eredményezheti a nem szakszerű használat, illetve a computer felnyitása (kivéve az elem fedőnyílását)

A garancia az elemre nem vonatkozik.

Kérjük, tartsa meg a vásárlást igazoló blokkot, hogy a garancia-igény igazolható legyen.

Amennyiben a garancia jogos, a forgalmazó vagy a gyártó a terméket megjavíthatja, vagy cserélheti. Az adott modell megszűnése esetén forgalmazó vagy gyártó jogosult azonos értékű, de más modell cseredarabként történő felajánlására.

Problémás esetekbe forduljon a forgalmazóhoz:

BoneShaker 2006 Bt., 2133 Sződliget, Attila u. 73., informacio@boneshaker.hu, www.boneshaker.hu
vagy a gyártóhoz:

Cycle Parts GmbH, 
Le Quartier Hornbach 13

67433 Neustadt/Weinstrasse

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18
www.vdocyclecomputing.com

A computerek technikai specifikációi előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Útmutató a termék kezeléséhez annak elhasználódása esetén:

Ez a termék megfelel a 2002/96/EC EU direktívának. A * szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy a terméket kidobás esetén nem lehet a háztartási szeméttel együtt kezelni, hanem egy ilyen eszközöket átvevő hulladék-gyűjtő pontra kell szállítani  

40. Hibakezelés

1. Elemcsere után csak bizonyos adatok látszanak.

A computer szoftvere nem fut megfelelően.

Vegye ki és tegye be az elemet újra.

2. A computer nem mutatja a sebességet

A mágnes és a jeladó közötti távolság túl nagy

Ellenőrizze és állítsa be a mágnes és a jeladó távolságát.

3. A computer nem mutatja a sebességet

A computer nincs megfelelően bepattintva a dokkolóba

Vegye ki és helyezze be újra a computert.

4. A computer nem mutatja a sebességet

A kerékméret nincs megfelelően beállítva, vagy 0.

Ellenőrizze és állítsa be a kerékméretet.

5. A computer nem mutatja a sebességet
A computer jeladójában kimerülőben az elem
Ellenőrizze az elem töltöttségét, és ha szükséges, cserélje.

6. A computer kijelzője elhalványul

A computerben gyengül az elem

Ellenőrizze az elem töltöttségét, és ha szükséges, cserélje.

7. A computer nem méri a pulzust

A pulzus mérés nincs aktiválva

Aktiválja a pulzusmérést

8. A computer nem méri a pulzust

A pulzus jeladó nincs párosítva

Párosítsa a pulzus jeladót

9. A computer nem méri a pulzust

A pulzus lejadóban gyengül az elem

Ellenőrizze az elem töltöttségét, és ha szükséges, cserélje.

10. A computer nem méri a pedálfordulatot

A pedálfordulat jeladó nincs párosítva

Párosítsa a pulzus jeladót

11. A computer nem méri a pedálfordulatot

A pedálfordulat lejadóban gyengül az elem

Ellenőrizze az elem töltöttségét, és ha szükséges, cserélje.

41. Technikai adatok

Computer:  49 x 38 x 12 mm, 30 g

Adapter: 10 g

Sebesség jeladó: 20 g

Pedálfordulat jeladó: 20 g

Mellszíj: 50 g

Elem a computerben: 3V, Type 2450
Elem élettartam a computerben: 2 év, ~8000 km (5000 mi)

Elem a jeladókban: 3V, Type 2032

Elem élettartam a jeladóban: 1.5 év, ~15000 km (9000 mi)

Használható:  -20 °C és +70 °C között (4° F to 158° F)

Maximális távolság a sebesség jeladó és a computer között: 75 cm

Maximális távolság a pedál fordulat jeladó és a computer között: 90 cm

Maximális távolság a pulzus jeladó és a computer között: 75 cm

Sebesség mérési határértékek 2155 mm (84.8 in) kerékméretnél: min 2.5 km/h (1.55 mi) / max 199 km/h (124 mi)

Napi időszámláló: max 99:59:59 HH:MM:SS

Napi kilométer számláló: max 999.99 km vagy mi

ODOMETER: max 99.999 km vagy mi

Kerék méretek: minimum 100 mm (3.9 in), maximum 3999 mm (157.4 in)
Pulzus adatok: 40 és 240 bpm között

Pedálfordulat adatok: 20 és 180 rpm között

